**Шлагбаумы автоматические с повышенным ресурсом работы**

**F4PCA – Пром-Стандарт-Арктик**

# F6PGA – Пром-Гранд-Арктик

# F8PBA – Пром-Биг-Арктик

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ШЛАГБАУМЫ*** | **F4PCA** | **F6PGA** | | **F8PBA** |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ** | **ДАННЫЕ** | **ДАННЫЕ** | | **ДАННЫЕ** |
| Длина стрелы, м | от 2 до 4 | от 4 до 6 | | от 6 до 8 |
| Электродвигатель | АИР63В6 | АИР63В4 | | АИР63В6 |
| Напряжение питания, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | | 230 ± 10% |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 | 370 | | 250 |
| Фактическая потребляемая мощность, Вт | 170 | 250 | | 170 |
| Время открывания, сек | 2,5 | 6 | | 9 |
| Частотный преобразователь | - | - | | + |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | -55 +50 | -55 +50 | | -55 +50 |
| Число суточных циклов открытий/закрытий | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| Средняя наработка на отказ, циклов открытий/закрытий | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Материал корпуса | Холоднокатаная сталь толщиной от 2,5 до 5мм с порошковым покрытием | | | |
| Масса, кг | до 65 | до 70 | | до 85 |
| Габариты корпуса, мм |  | | 1130х340х380 | |

## **В комплект автоматического шлагбаума входит:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Тумба с приводом, блоком электроники, сигнальной лампой и пультом управления 1 кнопка. | 1 |
| 2 | Стрела от 2-х до 8-х метров (с мягким вкладышем для прямоугольных стрел) и со светоотражателями | 1 |
| 3 | Опорная стойка для стрел более 4-х метров | 1 |
| 4 | Монтажный комплект | 1 |
| 5 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

## **По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования:**

\* Радиоуправление, \* Фотоэлементы, \* Светофор, \* Система откидывания стрелы, \* Опорная стойка, \* Подсветка стрелы, \* Система резервного питания, \* СКУД